КОРАБЛЬ

Внешний вид изделия:
[image: КОРАБЛЬ АКАЦИЯ РОБИНИЯ]
Габаритные размеры (ДхШхВ): 2650х950х1950мм
Размер зоны безопасности: 4650х2950мм
Размер зоны приземления: 5650х3950мм
Высота падения: 300
Допустимое количество детей: 3 человека
Возрастные ограничения:  от 3-7 лет
Срок гарантии завода: 12 месяцев
Срок эксплуатации: 15 лет
Ссылка на сайт: https://lastochka-lip.com/catalog/korabl/

Комплектация: стойка – 6шт, крыша в сборе – 1шт, ось со счетами – 3шт, ось с кубиками – 3шт, штурвал – 1шт, пол 3компл, рупор – 1шт, телескоп – 1шт.
Все деревянные элементы изделия изготовлены из дерева робинии (псевдоакации) с физико-механическими свойствами: дерево твердых пород, заболонь узкая, светло-желтого цвета; ядро однородное, высокой плотности; древесина прочная и вязкая, с очень высокой износостойкостью; очень хорошо сопротивляется гнили и насекомым-вредителям.
Вертикальные элементы из строганой древесины. Сечение — круглое, стойки диаметром ориентировочно 140-160 мм. Глубина бетонирования стойки  900-1000мм. Нижняя бетонируемая часть бревен покрывается антисептиком для древесины. Это предохраняет материал от гниения, синевы, насекомых-древоточцев и плесени; при активном и продолжительном воздействии атмосферной или почвенной влаги, длительном контакте с грунтом, органическими отходам. Все тщательно отшлифовано, не имеет сколов. Поверхность гладкая, безопасная. 
Настил пола и крыша выполнены из строганой доски толщиной 40 мм. Декоративные элементы «черепица» из окрашенной в красный цвет древесины толщиной 20мм. Влажность материала — в диапазоне 16–18% (достигается за счёт контролируемой естественной сушки). Доски прошли тщательную шлифовку, не имеют сколов и заусенцев — поверхность получается ровной и безопасной для контакта. 
[bookmark: _GoBack]Счеты изготовлены из доски толщиной 40мм. Кубики изготовлены из бруса сечением 100х100мм.  Ось — из нержавеющей стали Ø25 мм. Наружная поверхность оси матовая. Отсутствие острых кромок, заусенцев, расслоений, трещин. Оси вставляются в пазы столбов. "Штурвал" изготовлен из нержавеющей стали и HDPE-пластика. Телескоп выполнен из нержавеющей стали. Сверху фиксируются накладки из HDPE. Рупор: сталь нержавеющая, 1,5мм с поворотным узлом.
Все деревянные поверхности пропитаны в два слоя лессирующим антисептиком, обладающий тройной защитой от: уф-излучения, влаги, биопоражения. Покрытие не трескается и не шелушится со временем, движется вместе с древесиной при ее расширении и сжатии, не запечатывает поры дерева, позволяя ему «дышать», что предотвращает гниение изнутри, красиво подчеркивает текстуру древесины.
Оборудование соответствует:
ГОСТ Р 52301-2013 Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность при эксплуатации. Общие требования;
ГОСТ Р 52169-2012 «Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний. Общие требования»;
Элементы оборудования из древесины, от которых зависит прочность оборудования, в случае постоянного контакта с грунтом предохраняют методами химической защиты древесины от биологических агентов в соответствии с ГОСТ 20022.0 и ГОСТ 20022.2;
Безопасность детских площадок ТР ЕАЭС 042/2017 Технический регламент Евразийского экономического союза "О безопасности оборудования для детских игровых площадок".
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