Навес-3
Внешний вид изделия:
[image: Навес АКАЦИЯ РОБИНИЯ]
Габаритные размеры (ДхШхВ): 4000х4000х2500мм
Срок гарантии завода: 12 месяцев
[bookmark: _GoBack]Ссылка на сайт: https://lastochka-lip.com/catalog/naves-3/ 

Комплектация: Деревянная стойка – 4шт, тентовое полотно – 1шт.

Все деревянные элементы изделия изготовлены из дерева робинии (псевдоакации) с физико-механическими свойствами: дерево твердых пород, заболонь узкая, светло-желтого цвета; ядро однородное, высокой плотности; древесина прочная и вязкая, с очень высокой износостойкостью; очень хорошо сопротивляется гнили и насекомым-вредителям.
Деревянная стойка  изготовлена из бревна диаметром от 140мм. Глубина бетонирования в грунт 1000мм. 
Тентовое полотно: ПВХ‑ткань с УФ‑стабилизацией, лёгкий провис по центру (150–200 мм) обеспечивает сток дождевой воды и снижает парусность. Цвет — нейтральный светло‑серый, для минимального нагрева. Фиксация тентового полотна к стойкам осуществляется через винт кольца и такелажные скобы.
Все деревянные поверхности пропитаны в два слоя лессирующим антисептиком, обладающий тройной защитой от: уф-излучения, влаги, биопоражения. Покрытие не трескается и не шелушится со временем, движется вместе с древесиной при ее расширении и сжатии, не запечатывает поры дерева, позволяя ему «дышать», что предотвращает гниение изнутри, красиво подчеркивает текстуру древесины. 
          Элементы оборудования из древесины, от которых зависит прочность оборудования, в случае постоянного контакта с грунтом предохраняют методами химической защиты древесины от биологических агентов в соответствии с ГОСТ 20022.0 и ГОСТ 20022.2.
          Конструкция соответствует требованиям ГОСТ Р 52169‑2012 («Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний») и ТР ЕАЭС 042/2017 («О безопасности оборудования для детских игровых площадок»). Конструкция соответствует требованиям ГОСТ Р 52301‑2013 (безопасность оборудования для общественных пространств).
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