ОАЗИС – ПЕСОЧНАЯ РАБОТА
Внешний вид изделия:
[image: ОАЗИС — ПЕСОЧНАЯ РАБОТА АКАЦИЯ РОБИНИЯ]
Габаритные размеры (ДхШхВ): 2980х2240х3300мм
Размер зоны безопасности: 4980х4240мм
Размер зоны приземления: 5980х5240мм
Высота падения: 600мм
[bookmark: _GoBack]Допустимое количество детей: 3 человека
Возрастные ограничения:  от 3-12 лет
Срок гарантии завода: 12 месяцев
Срок эксплуатации: 15 лет
Ссылка на сайт: https://lastochka-lip.com/catalog/oazis-pesochnaya-rabota/
Комплектация: стойка – 9шт, перила – 2шт, поручень – 4шт, желоб – 2шт, настил пола – 3компл, ковш на цепи – 2шт, ограждение -12шт, флаг -1шт.
Все деревянные элементы изделия изготовлены из дерева робинии (псевдоакации) с физико-механическими свойствами: дерево твердых пород, заболонь узкая, светло-желтого цвета; ядро однородное, высокой плотности; древесина прочная и вязкая, с очень высокой износостойкостью; очень хорошо сопротивляется гнили и насекомым-вредителям.
Вертикальные элементы из строганой древесины. Сечение — круглое, стойки диаметром ориентировочно 140-160 мм. Глубина бетонирования стойки  900-1000мм. Нижняя бетонируемая часть бревен покрывается антисептиком для древесины. Это предохраняет материал от гниения, синевы, насекомых-древоточцев и плесени; при активном и продолжительном воздействии атмосферной или почвенной влаги, длительном контакте с грунтом, органическими отходам. Все тщательно отшлифовано, не имеет сколов. Поверхность гладкая, безопасная. 
Обшивка и настил пола выполнены из строганой доски толщиной 40 мм. Влажность материала — в диапазоне 16–18% (достигается за счёт контролируемой естественной сушки). Доски прошли тщательную шлифовку, не имеют сколов и заусенцев — поверхность получается ровной и безопасной для контакта. 
Перила и поручни: металлические трубы круглого сечения диаметром 33,5 мм, толщина стенки 2,8 мм. Желоба: стальная труба диаметром 76мм, толщина стенки 3мм. Ковш закреплён на цепи из нержавеющей стали М6 и способен свободно перемещаться по перекладине, расширяя игровые сценарии и поддерживая исследовательскую активность ребёнка.
Все металлические детали предварительно прошли механическую очистку, а именно пескоструйную обработку для удаления ржавчины, окалины и создания шероховатости (профиля), что улучшает адгезию, и покрыты двумя слоями порошковой окраски: первый слой с содержанием цинка, второй слой цветной покрывной.
Все деревянные поверхности пропитаны в два слоя лессирующим антисептиком, обладающий тройной защитой от: уф-излучения, влаги, биопоражения. Покрытие не трескается и не шелушится со временем, движется вместе с древесиной при ее расширении и сжатии, не запечатывает поры дерева, позволяя ему «дышать», что предотвращает гниение изнутри, красиво подчеркивает текстуру древесины.
Оборудование соответствует:
ГОСТ Р 52301-2013 Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность при эксплуатации. Общие требования;
ГОСТ Р 52169-2012 «Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний. Общие требования»;
Элементы оборудования из древесины, от которых зависит прочность оборудования, в случае постоянного контакта с грунтом предохраняют методами химической защиты древесины от биологических агентов в соответствии с ГОСТ 20022.0 и ГОСТ 20022.2;
Безопасность детских площадок ТР ЕАЭС 042/2017 Технический регламент Евразийского экономического союза "О безопасности оборудования для детских игровых площадок".
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