Панель «ЛАБИРИНТ»
Внешний вид изделия:
[image: Панель «ЛАБИРИНТ» HPL-ПАНЕЛИ]
Габаритные размеры (ДхШхВ): 970х160х1200 мм
Размер зоны безопасности: 2970х2160 мм
Размер зоны приземления: 3970х3160 мм
Срок гарантии завода: 12 месяцев
Срок эксплуатации: 15 лет
Ссылка на сайт: https://lastochka-lip.com/catalog/panel-labirint-hpl-paneli/

Комплектация: стойка – 2шт, панель – 2шт, ось с поворотными блоками – 5шт.
           Стойки изготовлены из стальной трубы: наружный диаметр — 108мм, толщина стенки — 3 мм. Для надёжной фиксации стойки заглубляют в грунт на 1000 мм с последующим бетонированием. 
Панель изготовлена из HDPE толщиной 15 мм — кромки элементов обработаны (снята фаска), поверхность не имеет заусенцев, что обеспечивает безопасную эксплуатацию. уклон обеспечивает сток осадков. Надпись нанесена методом фрезеровки.          
          Поворотные блоки — поворотная квадратная рамка с осью вращения в центре. Ось — из нержавеющей стали Ø25 мм. Наружная поверхность оси матовая. Отсутствие острых кромок, заусенцев, расслоений, трещин. На лицевой стороне блока— чёрные линии‑стенки лабиринта (Г‑образные, Т‑образные, прямые), формирующие при повороте непрерывный маршрут. Линии -  фрезеровка с заполнением чёрным полимером. Ось с поворотными блоками вставляются в пазы столбов.
[bookmark: _GoBack]Все металлические детали предварительно прошли механическую очистку, а именно пескоструйную обработку для удаления ржавчины, окалины и создания шероховатости (профиля), что улучшает адгезию, и покрыты двумя слоями порошковой окраски: первый слой с содержанием цинка, второй слой цветной покрывной.
Оборудование соответствует:
ГОСТ Р 52301-2013 Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность при эксплуатации. Общие требования;
ГОСТ Р 52169-2012 «Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний. Общие требования»;
Безопасность детских площадок ТР ЕАЭС 042/2017 Технический регламент Евразийского экономического союза "О безопасности оборудования для детских игровых площадок".
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