Панель «Политико-демографический глобус»

Внешний вид изделия:
[image: Панель «Политико-демографический глобус» МЕТАЛЛ]
Габаритные размеры (ДхШхВ): 970х160х1200 мм
Размер зоны безопасности: 2970х2160 мм
Размер зоны приземления: 3970х3160 мм
Срок гарантии завода: 12 месяцев
Срок эксплуатации: 15 лет
Ссылка на сайт: https://lastochka-lip.com/catalog/panel-politiko-demograficheskij-globus-metall/

Комплектация: стойка – 2шт, рама с глобусом – 1шт.

            Стойка изготовлена из стальной трубы: наружный диаметр — 108мм, толщина стенки — 3 мм. Для надёжной фиксации стойки заглубляют в грунт на 1000 мм с последующим бетонированием.
          Несущая рама — из коррозионностойкой нержавеющей стали, труба круглая Ø33,7 мм. Материал обеспечивает стойкость к атмосферной коррозии, воздействию осадков, растворов солей и моющих средств. Сталь не требует окраски. 
            Глобус. Сферический элемент Ø500 мм с нанесённой политической картой мира. Материал корпуса — HDPE толщиной не менее 4–5 мм. Цветовое решение — контрастная палитра государств, крупные подписи названий стран и столиц. Ось вращения — из нержавеющей стали Ø25 мм; подшипники — закрытые, пыле‑ и влагозащищённые.
Все металлические детали предварительно прошли механическую очистку, а именно пескоструйную обработку для удаления ржавчины, окалины и создания шероховатости (профиля), что улучшает адгезию, и покрыты двумя слоями порошковой окраски: первый слой с содержанием цинка, второй слой цветной покрывной
Оборудование соответствует:
ГОСТ Р 52301-2013 Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность при эксплуатации. Общие требования;
ГОСТ Р 52169-2012 «Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний. Общие требования»;
Безопасность детских площадок ТР ЕАЭС 042/2017 Технический регламент Евразийского экономического союза "О безопасности оборудования для детских игровых площадок".
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