Панель Сила трения
Внешний вид изделия:
[image: Панель Сила трения HPL-ПАНЕЛИ]
Габаритные размеры (ДхШхВ): 1600х1400х1200мм
Размер зоны безопасности: 3600х3400 мм
Размер зоны приземления: 4600х4400 мм
Срок гарантии завода: 12 месяцев
Срок эксплуатации: 15 лет
Оборудование имеет сертификат соответствия по Техническому регламенту Таможенного союза (ТР ТС) 042/2017 «О безопасности оборудования для детских игровых площадок».

Ссылка на сайт:  https://lastochka-lip.com/catalog/panel-sila-treniya-hpl-paneli/

Комплектация: стойка – 4шт, крыша в сборе – 1шт, панель – 1шт, настил – 1шт.
Стойки изготовлены из стальной трубы: наружный диаметр — 108мм, толщина стенки — 3 мм. Для надёжной фиксации стойки заглубляют в грунт на 1000 мм с последующим бетонированием. 
Крыша, панель и настил пола изготовлены из HDPE толщиной 15 мм — кромки элементов обработаны (снята фаска), поверхность не имеет заусенцев, что обеспечивает безопасную эксплуатацию.  
Надпись на панели выполнена методом фрезировки. В овальных проёмах размещаются печатные полноцветные изображения. Печать — УФ‑чернилами.
Все металлические детали предварительно прошли механическую очистку, а именно пескоструйную обработку для удаления ржавчины, окалины и создания шероховатости (профиля), что улучшает адгезию, и покрыты двумя слоями порошковой окраски: первый слой с содержанием цинка, второй слой цветной покрывной.
Оборудование соответствует:
ГОСТ Р 52301-2013 Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность при эксплуатации. Общие требования;
ГОСТ Р 52169-2012 «Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний. Общие требования»;
[bookmark: _GoBack]Безопасность детских площадок ТР ЕАЭС 042/2017 Технический регламент Евразийского экономического союза "О безопасности оборудования для детских игровых площадок".
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