ПАНЕЛЬ «ВРЕМЕНА ГОДА И ПОГОДА»

Внешний вид изделия:
[image: Панель «Времена года и погода» HPL-ПАНЕЛИ]
Габаритные размеры (ДхШхВ): 600х140х1500мм
Размер зоны безопасности: 2600х2140мм
Размер зоны приземления: 3600х3140мм
Срок гарантии завода: 12 месяцев
Срок эксплуатации: 15 лет
Оборудование имеет сертификат соответствия по Техническому регламенту Таможенного союза (ТР ТС) 042/2017 «О безопасности оборудования для детских игровых площадок».
Ссылка на сайт: https://lastochka-lip.com/catalog/panel-vremena-goda-i-pogoda-hpl-paneli/

Комплектация: стойка – 1шт, панель погода– 1шт, панель времена года – 1шт, стрелка – 2шт.
Стойки изготовлены из стальной трубы: наружный диаметр — 108мм, толщина стенки — 3 мм. Для надёжной фиксации стойки заглубляют в грунт на 1000 мм с последующим бетонированием.
Верхняя шкала — отображает времена года («Зима», «Весна», «Лето», «Осень») с соответствующими символами (снежинки, росток, бабочка и т. п.). Положение красной стрелки указывает текущее время года.
Нижняя шкала — показывает типы погодных условий («Ясно», «Облачно», «Пасмурно», «Дождь», «Снег») с иллюстрациями (солнце, облака, осадки). Синяя стрелка служит для выбора актуальной погоды. Материалы — HDPE толщиной 15 мм — кромки элементов обработаны (снята фаска), поверхность не имеет заусенцев, что обеспечивает безопасную эксплуатацию. Поверхность обработана для сглаживания кромок и повышения безопасности при эксплуатации детьми. Крепление и подвижность — стрелки установлены на поворотных осях, обеспечивающих свободное вращение и фиксацию в нужном положении; шкалы жёстко зафиксированы относительно стойки.
Все металлические детали предварительно прошли механическую очистку, а именно пескоструйную обработку для удаления ржавчины, окалины и создания шероховатости (профиля), что улучшает адгезию, и покрыты двумя слоями порошковой окраски: первый слой с содержанием цинка, второй слой цветной покрывной.
Оборудование соответствует:
ГОСТ Р 52301-2013 Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность при эксплуатации. Общие требования;
ГОСТ Р 52169-2012 «Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний. Общие требования»;
Безопасность детских площадок ТР ЕАЭС 042/2017 Технический регламент Евразийского экономического союза "О безопасности оборудования для детских игровых площадок".
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