Парковые качели Периант

Внешний вид изделия:
[image: Парковые качели Периант АКАЦИЯ РОБИНИЯ]
Габаритные размеры (ДхШхВ): 4000х3500х3000 мм
Размер зоны безопасности/ зоны приземления: 5000х4500 мм
Высота падения: 1900 мм
Возрастные ограничения: от 14 лет
Допустимое количество: 3 чел
Срок гарантии завода: 12 месяцев
Срок эксплуатации: 15 лет
Ссылка на сайт: https://lastochka-lip.com/catalog/parkovye-kacheli-periant/
Комплектация: металлические опоры – 6 шт., подвес – 3 шт, сиденье с цепями в сборе– 3 шт., обшивка – 3компл.
Все деревянные элементы изделия изготовлены из дерева робинии (псевдоакации) с физико-механическими свойствами: дерево твердых пород, заболонь узкая, светло-желтого цвета; ядро однородное, высокой плотности; древесина прочная и вязкая, с очень высокой износостойкостью; очень хорошо сопротивляется гнили и насекомым-вредителям.
Металлические опоры изготовлены из стальной профильной трубы сечением 80х80, толщина стенки 3мм. Глубина бетонирования в грунт 900-1000 мм. Опоры между собой скрепляются усиленной шпилькой М16, гайкой со стопорным кольцом.
Обшивка выполнена из обрезных досок толщиной 50мм. Фаска торцов снята. Доски тщательно отшлифованы, не имеют сколов. Поверхность гладкая, безопасная. 
Сиденья изготовлены из LLDPE. Подходят для установки на улице и в помещениях, а также в парковых и арт-пространствах. Крепление со встроенным скользящим контактом позволяет подвесу вращаться вокруг собственной оси и избегать перекручивания и обрыва провода электропитания. Установленный в креплении опорный подшипник сделан из нержавеющей стали. Он обеспечивает плавное вращение арт-объекта вокруг собственной оси и позволяет выдерживать нагрузку до 200 кг. При этом само крепление поворотного механизма скрыто защитным колпаком, что защищает его от попадания грязи и влаги. Все крепежные элементы спрятаны внутри конструкции — это делает вид качелей более эстетичным и стильным.
Все металлические детали предварительно прошли механическую очистку, а именно пескоструйную обработку для удаления ржавчины, окалины и создания шероховатости (профиля), что улучшает адгезию, и покрыты двумя слоями порошковой окраски: первый слой с содержанием цинка, второй слой цветной покрывной.
Все деревянные поверхности пропитаны в два слоя лессирующим антисептиком, обладающий тройной защитой от: уф-излучения, влаги, биопоражения. Покрытие не трескается и не шелушится со временем, движется вместе с древесиной при ее расширении и сжатии, не запечатывает поры дерева, позволяя ему «дышать», что предотвращает гниение изнутри, красиво подчеркивает текстуру древесины. 
Крепление подвеса сквозное с помощью шарнирного подвеса из нержавеющей стали. Шпилька М12, гайка со стопорным кольцом, отверстия закрыты пластиковой заглушкой. Цепь короткозвенная из нержавеющей стали М6. 
          Элементы оборудования из древесины, от которых зависит прочность оборудования, в случае постоянного контакта с грунтом предохраняют методами химической защиты древесины от биологических агентов в соответствии с ГОСТ 20022.0 и ГОСТ 20022.2;
Конструкция соответствует требованиям ГОСТ Р 52301‑2013 (безопасность оборудования для общественных пространств).
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