Качели Парковые Узел

Внешний вид изделия:
[image: Качели Парковые Узел АКАЦИЯ РОБИНИЯ]
Габаритные размеры (ДхШхВ): 3000х1500х3000 мм
Размер зоны безопасности/ зоны приземления: 3000х4500 мм
Высота падения: 1600 мм
Возрастные ограничения: от 14 лет
Допустимое количество: 2 чел
Срок гарантии завода: 12 месяцев
Ссылка на сайт: https://lastochka-lip.com/catalog/kacheli-parkovye-uzel-sosna/

Комплектация: металлические опоры – 2 шт., подвес – 2 шт, сиденье с цепями в сборе– 1 шт., металлическая балка – 2шт, обшивка крыши – 14шт.

Все деревянные элементы изделия выполнены из сосны, обладающей следующими физико‑механическими свойствами: это древесина средней твёрдости; заболонь широкая, светлого, почти белого оттенка, плавно переходящая в ядро; структура однородная, плотность умеренная; материал достаточно прочный, при этом отличается повышенной гибкостью и упругостью; износостойкость находится на среднем уровне; устойчивость к гниению и поражению насекомыми‑вредителями — умеренная, поэтому требует обязательной защитной обработки антисептиками и влагозащитными составами.
Все деревянные поверхности из сосны обработаны в два слоя лессирующим антисептиком — он обеспечивает комплексную защиту сразу по трём направлениям: от ультрафиолетового излучения, воздействия влаги и биопоражений (грибка, плесени, насекомых). Эластичная формула покрытия адаптируется к естественным деформациям древесины: при сезонном расширении и сжатии сосны слой не растрескивается и не отслаивается, сохраняя целостность. При этом состав не образует глухой плёнки — он оставляет поры открытыми, позволяя древесине «дышать» и тем самым, исключая накопление внутренней влаги и риск загнивания. Прозрачная лессирующая структура деликатно выделяет природный рисунок и тёплый оттенок сосновой древесины, подчёркивая её естественную эстетику.
Металлические опоры изготовлены из стальной профильной трубы сечением 80х80, толщина стенки 3мм. Глубина бетонирования в грунт 900-1000 мм. Металлические балки изготовлены из профильной трубы размером 40х80мм, толщина стенки 3мм. Крепятся к опорам при помощи болтов. 
Обшивка выполнена из обрезных досок толщиной 50мм. Фаска торцов снята. Доски тщательно отшлифованы, не имеют сколов. Поверхность гладкая, безопасная. 
Все металлические детали предварительно прошли механическую очистку, а именно пескоструйную обработку для удаления ржавчины, окалины и создания шероховатости (профиля), что улучшает адгезию, и покрыты двумя слоями порошковой окраски: первый слой с содержанием цинка, второй слой цветной покрывной.
Крепление подвеса сквозное с помощью шарнирного подвеса из нержавеющей стали. Шпилька М12, гайка со стопорным кольцом, отверстия закрыты пластиковой заглушкой. Цепь короткозвенная из нержавеющей стали М6. 
Конструкция соответствует требованиям ГОСТ Р 52301‑2013 (безопасность оборудования для общественных пространств).
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