Перекладины для подтягивания
Внешний вид изделия:
[image: Перекладины для подтягиваний]
Габаритные размеры (ДхШхВ): 2750х200х2650мм
Размер зоны безопасности: 4750х2200мм
Размер зоны приземления: 5750х3200мм
Возрастные ограничения:  от 14 лет
[bookmark: _GoBack]Срок гарантии завода: 12 месяцев
Срок эксплуатации: 10 лет
Ссылка на сайт: https://lastochka-lip.com/catalog/kompleks-dlya-podtyagivanij/

Комплектация: Стойка – 3шт, перекладина – 2шт, фурнитура – 1уп.
Стойки изготовлены из стальной трубы: наружный диаметр — 108мм, толщина стенки — 2 мм. Для надёжной фиксации стойки заглубляют в грунт на 1000 мм с последующим бетонированием. Перекладины изготовлены из стальной трубы:  наружный диаметр — 33,5 мм (ДУ 25), толщина стенки — 2,8 мм. Поверхность труб — гладкая, не имеет острых элементов и обеспечивает безопасную эксплуатацию. Крепление перекладин  к стойкам осуществляется при помощи хомутов. Пластиковый хомут для соединения двух перпендикулярно расположенных труб Ø108 мм и 34 мм (ДУ25). Изготовлен из стеклонаполненного полиамида. Материал характеризуется отличными эксплуатационными характеристиками: повышенной прочностью и долговечностью, устойчивостью к ударным нагрузкам, влиянию высоких и низких температур (-40 до +60 °С) и УФ-излучению. Предусмотрены уплотнительные резиновые вставки для надежной фиксации – хомут плотно прилегает к трубе, не скользит в процессе эксплуатации.  Хомут состоит из 2 элементов, которые фиксируются между собой винтами.
Все металлические детали предварительно прошли механическую очистку, а именно пескоструйную обработку для удаления ржавчины, окалины и создания шероховатости (профиля), что улучшает адгезию, и покрыты двумя слоями порошковой окраски: первый слой с содержанием цинка, второй слой цветной покрывной.
Оборудование соответствует:
Конструкция соответствует требованиям ГОСТ Р 52301‑2013 (безопасность оборудования для общественных пространств).
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