Пергола Периант
Внешний вид изделия:
[image: Пергола Периант АКАЦИЯ РОБИНИЯ]
Габаритные размеры (ДхШхВ): 4000х3500х3000 мм
Допустимое количество: 3 чел
Срок гарантии завода: 12 месяцев
Ссылка на сайт: https://lastochka-lip.com/catalog/pergola-periant-sosna/

Комплектация: металлические опоры – 6 шт., обшивка – 3 компл.

Все деревянные элементы изделия выполнены из сосны, обладающей следующими физико‑механическими свойствами: это древесина средней твёрдости; заболонь широкая, светлого, почти белого оттенка, плавно переходящая в ядро; структура однородная, плотность умеренная; материал достаточно прочный, при этом отличается повышенной гибкостью и упругостью; износостойкость находится на среднем уровне; устойчивость к гниению и поражению насекомыми‑вредителями — умеренная, поэтому требует обязательной защитной обработки антисептиками и влагозащитными составами.
Все деревянные поверхности из сосны обработаны в два слоя лессирующим антисептиком — он обеспечивает комплексную защиту сразу по трём направлениям: от ультрафиолетового излучения, воздействия влаги и биопоражений (грибка, плесени, насекомых). Эластичная формула покрытия адаптируется к естественным деформациям древесины: при сезонном расширении и сжатии сосны слой не растрескивается и не отслаивается, сохраняя целостность. При этом состав не образует глухой плёнки — он оставляет поры открытыми, позволяя древесине «дышать» и тем самым, исключая накопление внутренней влаги и риск загнивания. Прозрачная лессирующая структура деликатно выделяет природный рисунок и тёплый оттенок сосновой древесины, подчёркивая её естественную эстетику.
Металлические опоры изготовлены из стальной профильной трубы сечением 80х80, толщина стенки 3мм и листовой стали 4мм. Глубина бетонирования в грунт 900-1000 мм. Опоры между собой скрепляются усиленной шпилькой М16, гайкой со стопорным кольцом.
Обшивка выполнена из обрезных досок толщиной 50мм. Фаска торцов снята. Доски тщательно отшлифованы, не имеют сколов. Поверхность гладкая, безопасная. Закрепляется к опорам сверлоконечными саморезами.
Все металлические детали предварительно прошли механическую очистку, а именно пескоструйную обработку для удаления ржавчины, окалины и создания шероховатости (профиля), что улучшает адгезию, и покрыты двумя слоями порошковой окраски: первый слой с содержанием цинка, второй слой цветной покрывной.
Конструкция соответствует требованиям ГОСТ Р 52301‑2013 (безопасность оборудования для общественных пространств).
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