Пружинка Мышка-1

Внешний вид изделия:
[image: Пружинка «МЫШКА-1» HPL-ПАНЕЛИ]
Габаритные размеры (ДхШхВ): 710х570х770мм
Размер зоны безопасности: 2710х2570 мм
Размер зоны приземления: 3710х3570 мм
Высота падения: 500 мм
Допустимое количество детей: 1 человек
Возрастные ограничения:  4 – 10 лет
Срок гарантии завода: 12 месяцев
Срок эксплуатации: 15 лет
Оборудование имеет сертификат соответствия по Техническому регламенту Таможенного союза (ТР ТС) 042/2017 «О безопасности оборудования для детских игровых площадок».
Ссылка на сайт: https://lastochka-lip.com/catalog/pruzhinka-myshka-1-hpl-paneli/

Комплектация: Корпус в сборе – 1шт, основание с пружиной – 1 шт. 

Сиденье — формованное изделие из ударопрочного полимерного материала (HDPE) тёмно‑серого цвета; эргономичная форма с углублением под таз и невысокими боковыми бортиками для устойчивости; в верхней части — технологическое углубление. Панели— изготовлены из антивандального HPL‑пластика: материал сохраняет эксплуатационные характеристики при перепадах температур и устойчив к воздействию атмосферных факторов. Лицевая сторона — с контурной графикой (глаза, ноздри, усы) и защитным покрытием; кромки — скруглены, торцы закрыты.
Рукоятки — парные Т‑образные ручки из полимерного материала ; крепятся к панели, форма ручек — утолщённые закруглённые наконечники для надёжного хвата и исключения травмирования пальцев.
Подножка — изогнутые элементы из стальной трубы (круглое сечение Ø33 мм, стенка 2,8 мм); закреплены к панели; поверхность — гладкая, без заусенцев.
Основание с пружиной  выполнено из металла. Глубина бетонирования в грунт 500 мм.  Пружинные опоры  установленные вертикально; материал — пружинная сталь с антикоррозийным покрытием; диаметр витка и шаг подобраны так, чтобы обеспечить умеренную амплитуду раскачивания без резких рывков. Пружинная опора оснащена межвитковыми вставками, которые предотвращают случайное попадание в нее пальцев. Обеспечивает возвратно-поступательные и слегка вращательные колебания.
Все металлические детали предварительно прошли механическую очистку, а именно пескоструйную обработку для удаления ржавчины, окалины и создания шероховатости (профиля), что улучшает адгезию, и покрыты двумя слоями порошковой окраски: первый слой с содержанием цинка, второй слой цветной покрывной.
            Оборудование соответствует:
ГОСТ Р 52301-2013 Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность при эксплуатации. Общие требования;
ГОСТ Р 52169-2012 «Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний. Общие требования»;
[bookmark: _GoBack]ГОСТ Р 52299-2013 Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний качалок. Общие требования
Безопасность детских площадок ТР ЕАЭС 042/2017 Технический регламент Евразийского экономического союза "О безопасности оборудования для детских игровых площадок".
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