Пружинка Ослик

Внешний вид изделия:
[image: Пружинка «ОСЛИК» HPL-ПАНЕЛИ]
Габаритные размеры (ДхШхВ): 810х440х670 мм
Размер зоны безопасности: 2810х2440 мм
Размер зоны приземления: 3810х3440 мм
Высота падения: 500 мм
Допустимое количество детей: 1 человек
Возрастные ограничения:  4 – 10 лет
Срок гарантии завода: 12 месяцев
Срок эксплуатации: 15 лет
Оборудование имеет сертификат соответствия по Техническому регламенту Таможенного союза (ТР ТС) 042/2017 «О безопасности оборудования для детских игровых площадок».
Ссылка на сайт:  https://lastochka-lip.com/catalog/pruzhinka-oslik-hpl-paneli/

Комплектация: Корпус в сборе– 1шт, основание с пружиной – 1 шт. 

Сиденье — наборная панель из полимерного профиля, уложенных параллельно; поверхность — с текстурой «под дерево» для снижения скольжения. Ручка имеет рифлёную поверхность, что обеспечивает дополнительную безопасность при использовании.
Несущий каркас — изогнутые трубчатые элементы из стальной трубы (Ø33 мм, стенка 2,8 мм), формирующие боковые дуги, поручни и узлы крепления сиденья; все соединения — сварные, с зачищенными и скруглёнными швами.
Основание с пружиной  выполнено из металла. Глубина бетонирования в грунт 500 мм.  Пружинные опоры  установленные вертикально; материал — пружинная сталь с антикоррозийным покрытием; диаметр витка и шаг подобраны так, чтобы обеспечить умеренную амплитуду раскачивания без резких рывков. Пружинная опора оснащена межвитковыми вставками, которые предотвращают случайное попадание в нее пальцев. Обеспечивает возвратно-поступательные и слегка вращательные колебания.
Все металлические детали предварительно прошли механическую очистку, а именно пескоструйную обработку для удаления ржавчины, окалины и создания шероховатости (профиля), что улучшает адгезию, и покрыты двумя слоями порошковой окраски: первый слой с содержанием цинка, второй слой цветной покрывной.
            Оборудование соответствует:
ГОСТ Р 52301-2013 Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность при эксплуатации. Общие требования;
ГОСТ Р 52169-2012 «Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний. Общие требования»;
[bookmark: _GoBack]ГОСТ Р 52299-2013 Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний качалок. Общие требования
Безопасность детских площадок ТР ЕАЭС 042/2017 Технический регламент Евразийского экономического союза "О безопасности оборудования для детских игровых площадок".
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