СОЛНЕЧНЫЕ ЧАСЫ

Внешний вид изделия:
[image: Солнечные часы HPL-ПАНЕЛИ]
Габаритные размеры (ДхШхВ): 300х300х700мм
Размер зоны безопасности: 2300х2300мм
Размер зоны приземления: 3300х3300мм
Срок гарантии завода: 12 месяцев
Срок эксплуатации: 15 лет
Оборудование имеет сертификат соответствия по Техническому регламенту Таможенного союза (ТР ТС) 042/2017 «О безопасности оборудования для детских игровых площадок».
Ссылка на сайт:  https://lastochka-lip.com/catalog/solnechnye-chasy-hpl-paneli/

Комплектация: стойка – 1шт, циферблат – 1шт, гномон -1шт. 
Стойка изготовлена из стальной трубы: наружный диаметр — 108мм, толщина стенки — 3 мм. Для надёжной фиксации стойки заглубляют в грунт на 1000 мм с последующим бетонированием.
Циферблат — круглый диск из полимерного профиля  толщиной 50мм, с нанесённой разметкой: по периметру расположены арабские цифры от 1 до 12, соответствующие часовым делениям. Цифры нанесены методом фрезеровки. Выкрашены контрастным тёмным цветом для хорошей читаемости на светлом фоне древесины. Гномон — вертикальный брусок круглого сечения, жёстко закреплён в центральной части циферблата. Его высота подобрана пропорционально диаметру циферблата для корректного формирования тени в средних широтах.
Все металлические детали предварительно прошли механическую очистку, а именно пескоструйную обработку для удаления ржавчины, окалины и создания шероховатости (профиля), что улучшает адгезию, и покрыты двумя слоями порошковой окраски: первый слой с содержанием цинка, второй слой цветной покрывной.
Оборудование соответствует:
ГОСТ Р 52301-2013 Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность при эксплуатации. Общие требования;
ГОСТ Р 52169-2012 «Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний. Общие требования»;
=
Безопасность детских площадок ТР ЕАЭС 042/2017 Технический регламент Евразийского экономического союза "О безопасности оборудования для детских игровых площадок".
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