Балансировочный столбик «Кувшинка»

Внешний вид изделия:
[image: Балансировочный столбик «КУВШИНКА» HPL-ПАНЕЛИ]
Габаритные размеры (ДхШхВ): 2170х1070х320 мм
Размер зоны безопасности: 4170х3070 мм
Размер зоны приземления: 5170х4070 мм
Высота падения: 320 мм
Возрастные ограничения:  от 5 лет
Срок гарантии завода: 12 месяцев
Срок эксплуатации: 15 лет
Ссылка на сайт:  https://lastochka-lip.com/catalog/balansirovochnyj-stolbik-kuvshinka-hpl-paneli/

Комплектация: стойка - 5шт, шляпка - 5шт. 

Несущая стойка — стальная труба круглого сечения Ø108 мм, толщина стенки 3 мм; поверхность — шлифованная, с двухслойным грунтованием и финишной порошковой окраской в светло‑серый цвет. Все сварные швы зашлифованы, без острых граней и заусенцев.  Глубина бетонирования стойки 1000мм.
Шляпка выполнена из HDPE толщиной 15 мм — кромки элементов обработаны (снята фаска), поверхность не имеет заусенцев, что обеспечивает безопасную эксплуатацию. 
[bookmark: _GoBack]Все металлические детали предварительно прошли механическую очистку, а именно пескоструйную обработку для удаления ржавчины, окалины и создания шероховатости (профиля), что улучшает адгезию, и покрыты двумя слоями порошковой окраски: первый слой с содержанием цинка, второй слой цветной покрывной.
Оборудование соответствует:
ГОСТ Р 52301-2013 Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность при эксплуатации. Общие требования;
ГОСТ Р 52169-2012 «Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний. Общие требования»;
Безопасность детских площадок ТР ЕАЭС 042/2017 Технический регламент Евразийского экономического союза "О безопасности оборудования для детских игровых площадок".
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