Динамика

Внешний вид изделия:
[image: Динамика МЕТАЛЛ]
Габаритные размеры (ДхШхВ): 2120х180х1450 мм
Размер зоны безопасности: 4120х2180 мм
Размер зоны приземления: 5120х3180 мм
Высота падения: 380 мм
Возрастные ограничения:  от 5 лет
Срок гарантии завода: 12 месяцев
Срок эксплуатации: 15 лет
Ссылка на сайт: https://lastochka-lip.com/catalog/dinamika-metall/

Комплектация: Стойка 1 – 2шт, канат – 1шт, беговой барабан – 1шт, перекладина – 1шт.

Несущая стойка — стальная труба круглого сечения Ø108 мм, толщина стенки 3 мм; поверхность — шлифованная, с двухслойным грунтованием и финишной порошковой окраской в светло‑серый цвет. Все сварные швы зашлифованы, без острых граней и заусенцев.  Глубина бетонирования стойки 1000мм.
Перекладина изготовлена из стальной трубы круглого сечения диаметром 33мм, толщина стенки 2,8мм. Канат изготовлен из армированного каната толщиной 16 мм (базовый цвет черный, замена по согласованию) и пластиковых соединителей нескольких видов. Канат крепится к столбам при помощи и якорной скобы. Вся крепежная фурнитура имеет повышенный класс прочности. 
Беговой барабан — ротоформованный, из полиэтилена низкого давления.
[bookmark: _GoBack]Все металлические детали предварительно прошли механическую очистку, а именно пескоструйную обработку для удаления ржавчины, окалины и создания шероховатости (профиля), что улучшает адгезию, и покрыты двумя слоями порошковой окраски: первый слой с содержанием цинка, второй слой цветной покрывной.
Оборудование соответствует:
ГОСТ Р 52301-2013 Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность при эксплуатации. Общие требования;
ГОСТ Р 52169-2012 «Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний. Общие требования»;
Безопасность детских площадок ТР ЕАЭС 042/2017 Технический регламент Евразийского экономического союза "О безопасности оборудования для детских игровых площадок".
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