Игровой комплекс «ПИКАП»
Внешний вид изделия:
[image: Игровой комплекс «ПИКАП» АКАЦИЯ РОБИНИЯ]
Габаритные размеры (ДхШхВ): 2470х2770х1800мм
Размер зоны безопасности: 4470х5770мм
Размер зоны приземления: 5470х6270мм
Высота горки: 900мм
Высота падения: 900мм
Допустимое количество детей: 6 человек
Возрастные ограничения:  от 3-7 лет
Срок гарантии завода: 12 месяцев
Срок эксплуатации: 7 лет
Оборудование имеет сертификат соответствия по Техническому регламенту Таможенного союза (ТР ТС) 042/2017 «О безопасности оборудования для детских игровых площадок».
Ссылка на сайт: https://lastochka-lip.com/catalog/igrovoj-kompleks-pikap-copy/

Комплектация:  стойка -8шт, горка Н900 – 1шт, настил пола -1 компл, обшивка тоннеля – 1компл, скалодромная панель – 1шт, перила – 2шт, ограждение – 14шт, рулевое колесо и приборная панель - 1 компл, лестница с перилами – 1шт, декоративные колёса с накладками - 4 шт, сигнальные рупоры - 2 шт.
Комплекс ориентирован на сюжетно‑ролевые и активные игры, развитие крупной моторики, координации движений, навыков лазания и безопасного перемещения на высоте. Функционал: подъём по трапу, прохождение тоннеля, спуск по горке, нахождение в «кабине» паровоза; развитие вестибулярного аппарата, силы хвата, пространственной ориентации и воображения.
Все деревянные элементы изделия выполнены из сосны, обладающей следующими физико‑механическими свойствами: это древесина средней твёрдости; заболонь широкая, светлого, почти белого оттенка, плавно переходящая в ядро; структура однородная, плотность умеренная; материал достаточно прочный, при этом отличается повышенной гибкостью и упругостью; износостойкость находится на среднем уровне; устойчивость к гниению и поражению насекомыми‑вредителями — умеренная, поэтому требует обязательной защитной обработки антисептиками и влагозащитными составами.
Все деревянные поверхности из сосны обработаны в два слоя лессирующим антисептиком — он обеспечивает комплексную защиту сразу по трём направлениям: от ультрафиолетового излучения, воздействия влаги и биопоражений (грибка, плесени, насекомых). Эластичная формула покрытия адаптируется к естественным деформациям древесины: при сезонном расширении и сжатии сосны слой не растрескивается и не отслаивается, сохраняя целостность. При этом состав не образует глухой плёнки — он оставляет поры открытыми, позволяя древесине «дышать» и тем самым, исключая накопление внутренней влаги и риск загнивания. Прозрачная лессирующая структура деликатно выделяет природный рисунок и тёплый оттенок сосновой древесины, подчёркивая её естественную эстетику.
Стойки из бревна, сечение — квадратное, стойки размером 120х120мм. Глубина бетонирования 800мм. Верхняя часть деревянной опоры закрыта пластиковой заглушкой. Для исключения прямого контакта древесины с грунтом и предотвращения её гниения применяются стальные равнополочные уголки 60×60×6 мм. Уголки выполняют функцию изолирующего узла и повышают долговечность опор. Крепление уголков к стойкам  осуществляется при помощи шурупов с тарельчатой головкой, обеспечивающих надёжную фиксацию и равномерное распределение нагрузки без повреждения волокон древесины. Глубина заделки опор в бетон — составляет 1000 мм, что гарантирует устойчивость конструкции при эксплуатационных и ветровых нагрузках.
Руль — ударопрочный полимер Ø 300 мм; панель — влагостойкая фанера с декоративной печатью. Лестница с перилами - ступени — доска толщиной 40мм с антискользящей насечкой; перила — деревянные рейки с закруглёнными краями; шаг ступеней — 250–300 мм. Диски колес — доска с фрезеровкой под спицы; накладки — прорезиненный материал толщиной 15–20 мм. Сигнальные рупоры	- ударопрочный полимер; крепление — на стальных стойках Ø 33,7 мм.
Обшивка, перила, ограждение и настил пола  изготовлен из строганой доски толщиной 40 мм. Доски прошли тщательную шлифовку, не имеют сколов и заусенцев — поверхность получается ровной и безопасной для контакта. 
Скалодром выполнен из обрезных досок толщиной 50мм. Доски скалодрома расположены в два слоя. Направление досок в одном слое строго параллельное с зазорами 2-3 мм. Направление досок в соседних слоях – строго перпендикулярное. Фаска торцов снята. Доски тщательно отшлифованы, не имеют сколов. Поверхность гладкая, безопасная.
Канатные элементы  изготовлены из армированного каната толщиной 16 мм (базовый цвет черный, замена по согласованию) и пластиковых соединителей нескольких видов. Канат крепится к балкам при помощи винт кольца и якорной скобы. Канат для кроссфита 2 метра с термоусадочной пленкой на концах, закреплен к перекладине.
Скат из нержавеющей стали толщиной 2,0мм. Профиль — лотковый (U‑образный) с бортиками высотой 150–200 мм. Сварные швы — зачищены, прошлифованы до гладкости, не допускающей зацепления одежды и травмирования кожи. Стартовый участок. Плоская площадка длиной не менее 350 мм с наклоном от 0° до 5° в направлении участка скольжения. Оснащён защитной перекладиной на высоте 600–900 мм от уровня площадки и сплошными боковыми ограждениями, являющимися продолжением бортиков ската. Кромки всех проёмов и торцов — скруглены радиусом не менее 3 мм. Конечный участок. Радиусное закругление и понижение угла наклона до ≤10° для плавного торможения. Ширина конечного участка — равна ширине ската. Кромки — скруглены радиусом не менее 3 мм. Опорные стойки. Трубчатые элементы из нержавеющей стали. Диаметр труб — 25мм; толщина стенки — не менее 2,5 мм.
Все металлические детали предварительно прошли механическую очистку, а именно пескоструйную обработку для удаления ржавчины, окалины и создания шероховатости (профиля), что улучшает адгезию, и покрыты двумя слоями порошковой окраски: первый слой с содержанием цинка, второй слой цветной покрывной.
Крепежные элементы выбраны с учётом эксплуатации в сложных погодных условиях — в том числе при обильных осадках, резких перепадах температур и стабильно высокой влажности.
Оборудование соответствует:
ГОСТ Р 52301-2013 Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность при эксплуатации. Общие требования;
ГОСТ Р 52169-2012 «Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний. Общие требования»;
[bookmark: _GoBack]Безопасность детских площадок ТР ЕАЭС 042/2017 Технический регламент Евразийского экономического союза "О безопасности оборудования для детских игровых площадок".
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