Кухня «Кулинариум»

Внешний вид изделия:
[image: Кухня «Кулинариум» HPL-ПАНЕЛИ]
Габаритные размеры (ДхШхВ): 1100х530х1050мм
Размер зоны безопасности: 3100х2530 мм
Размер зоны приземления: 4100х3530мм
Допустимое количество детей: 2 человека
Возрастные ограничения:  от 1-7 лет
Срок гарантии завода: 12 месяцев
Срок эксплуатации: 15 лет
Ссылка на сайт: https://lastochka-lip.com/catalog/kuhnya-1-hpl-paneli/

Комплектация: стойка – 3шт, щит крыши – 1шт, столешница – 2шт, ограждение – 1компл., мойка в сборе – 1шт,  плита в сборе – 1шт, полка – 1шт, пенек – 1шт, декор в комплекте.
Стойки изготовлены из стальной трубы: наружный диаметр — 108мм, толщина стенки — 3 мм. Для надёжной фиксации стойки заглубляют в грунт на 1000 мм с последующим бетонированием.
Столешница, ограждение, мойка, плита, полка и крыша выполнены из HDPE толщиной 15 мм — кромки элементов обработаны (снята фаска), поверхность не имеет заусенцев, что обеспечивает безопасную эксплуатацию. Уклон крыши обеспечивает сток осадков.
Имитация плиты: рельефная панель с «конфорками» и декоративными поворотными ручками; над плитой — условный «чайник» (декоративный элемент из пластика). Духовой шкаф: дверца с прозрачным либо матовым окошком, без подвижных механизмов; внутри — декоративные полки. Открытые полки и ниши: для размещения игрового инвентаря (игрушечная посуда, продукты, аксессуары). Навесная полка с держателями: для подвесных кухонных принадлежностей (лопатки, половники — декоративные элементы из пластика). Приставной стол и табурет: столешница на массивных опорах и цилиндрический табурет из строганой древесины с закруглёнными кромками. Справа расположена имитация мойки: кубический модуль с квадратным проёмом, окантованным контрастной вставкой бирюзового цвета; рядом — стилизованный кран с поворотным изливом.
Все металлические детали предварительно прошли механическую очистку, а именно пескоструйную обработку для удаления ржавчины, окалины и создания шероховатости (профиля), что улучшает адгезию, и покрыты двумя слоями порошковой окраски: первый слой с содержанием цинка, второй слой цветной покрывной.
Оборудование соответствует:
ГОСТ Р 52301-2013 Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность при эксплуатации. Общие требования;
ГОСТ Р 52169-2012 «Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний. Общие требования»;
Безопасность детских площадок ТР ЕАЭС 042/2017 Технический регламент Евразийского экономического союза "О безопасности оборудования для детских игровых площадок".
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