Песочный дворик

Внешний вид изделия:
[image: Песочный дворик HPL-ПАНЕЛИ]
Габаритные размеры (ДхШхВ): 4040х1370х1070мм
Размер зоны безопасности: 6040х3370мм
Размер зоны приземления: 7040х4370мм
Допустимое количество детей: 4 человека
Возрастные ограничения:  от 1 года
Срок гарантии завода: 12 месяцев
Срок эксплуатации: 15 лет
Оборудование имеет сертификат соответствия по Техническому регламенту Таможенного союза (ТР ТС) 042/2017 «О безопасности оборудования для детских игровых площадок».
Ссылка на сайт:  https://lastochka-lip.com/catalog/pesochnyj-dvorik-hpl-paneli-3/

Комплектация: стойка – 14шт, внутренняя чаша – 2шт, борт - 8шт, настил скамьи – 1компл, желоб – 1шт.
Стойки изготовлены из стальной трубы: наружный диаметр — 108мм, толщина стенки — 3 мм. Для надёжной фиксации стойки заглубляют в грунт на 1000 мм с последующим бетонированием.
[bookmark: _GoBack]Борта и настил скамьи изготовлены из HDPE толщиной 15 мм — кромки элементов обработаны (снята фаска), поверхность не имеет заусенцев, что обеспечивает безопасную эксплуатацию. Внутренняя чаша (включая дно и борта) изготовлена из листа нержавеющей стали толщиной 1,5–2,0 мм. Кромки завальцованы, радиус скругления составляет не менее 3 мм. Стыки выполнены сварным способом, швы зашлифованы заподлицо — в результате отсутствуют острые грани и выступы. В дне предусмотрены отверстия для отвода осадков. Борта служат внешней обшивкой конструкции.
Жёлоб, оснащённый механизмом вертикального перемещения (вверх‑вниз), фиксируется к опорной стойке посредством металлической монтажной пластины с использованием крепёжных шурупов из нержавеющей стали.
Опорная стойка выполнена в виде стальной трубы диаметром 76 мм при толщине стенки 3 мм и стилизована под водораспределительный кран.
Все металлические детали предварительно прошли механическую очистку, а именно пескоструйную обработку для удаления ржавчины, окалины и создания шероховатости (профиля), что улучшает адгезию, и покрыты двумя слоями порошковой окраски: первый слой с содержанием цинка, второй слой цветной покрывной.
Оборудование соответствует:
ГОСТ Р 52301-2013 Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность при эксплуатации. Общие требования;
ГОСТ Р 52169-2012 «Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний. Общие требования»;
Безопасность детских площадок ТР ЕАЭС 042/2017 Технический регламент Евразийского экономического союза "О безопасности оборудования для детских игровых площадок".
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