ПАНЕЛЬ «РОСТОМЕР»

Внешний вид изделия:
[image: Панель «Ростомер» HPL-ПАНЕЛИ]
Габаритные размеры (ДхШхВ): 1400х120х1800мм
Размер зоны безопасности: 3400х2120мм
Размер зоны приземления: 4400хх3120мм
Срок гарантии завода: 12 месяцев
Срок эксплуатации: 15 лет
Ссылка на сайт: https://lastochka-lip.com/catalog/panel-rostomer-hpl-paneli/

Комплектация: стойка – 2шт, панель – 9шт.
Стойки изготовлены из стальной трубы: наружный диаметр — 108мм, толщина стенки — 3 мм. Для надёжной фиксации стойки заглубляют в грунт на 1000 мм с последующим бетонированием.
Панель ростомера выполнена из HDPE толщиной 15 мм — кромки элементов обработаны (снята фаска), поверхность не имеет заусенцев, что обеспечивает безопасную эксплуатацию. Поверхность ростомера тщательно отшлифована: на ней отсутствуют сколы, заусенцы и острые кромки — это делает элемент безопасным при тактильном контакте. Разметка нанесена методом фрезеровки: она отличается чёткостью, стойкостью к истиранию и не требует регулярного обновления. 
Все металлические детали предварительно прошли механическую очистку, а именно пескоструйную обработку для удаления ржавчины, окалины и создания шероховатости (профиля), что улучшает адгезию, и покрыты двумя слоями порошковой окраски: первый слой с содержанием цинка, второй слой цветной покрывной.
Оборудование соответствует:
ГОСТ Р 52301-2013 Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность при эксплуатации. Общие требования;
ГОСТ Р 52169-2012 «Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний. Общие требования»;
Безопасность детских площадок ТР ЕАЭС 042/2017 Технический регламент Евразийского экономического союза "О безопасности оборудования для детских игровых площадок".
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