Кольца

Внешний вид изделия:
[image: Кольца МЕТАЛЛ]
Диаметр колец 1000 мм
Срок гарантии завода: 12 месяцев
Срок эксплуатации: 15 лет
Ссылка на сайт: https://lastochka-lip.com/catalog/kolcza/

Комплектация: кольцо – 7шт.
Назначение: элементы геопластики для создания рельефных игровых маршрутов, препятствий, балансировочных трасс; применяются на детских площадках, в парках, на склонах холмов.
Конфигурация: изогнутые дугообразные сегменты (полукольца/арки) с загнутыми концами; компонуются в линейные или волнообразные трассы, формируют ступени, поручни, зацепы.
Материал — труба круглого сечения из нержавеющей стали, наружный диаметр — 33,7 мм, толщина стенки 3мм. Труба выдерживает серьёзные нагрузки — не гнётся и не ломается при обычном использовании. Стойкость к ржавчине: за счёт хрома и никеля в составе сталь не ржавеет от воды и сырости, служит долго даже на улице. Устойчива к температурам: годится и для мороза (до −196 °C), и для сильного нагрева (до +600 °C) — подойдёт для горячих жидкостей и уличных конструкций зимой.
Оборудование соответствует:
ГОСТ Р 52301-2013 Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность при эксплуатации. Общие требования;
ГОСТ Р 52169-2012 «Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний. Общие требования»;
Безопасность детских площадок ТР ЕАЭС 042/2017 Технический регламент Евразийского экономического союза "О безопасности оборудования для детских игровых площадок".
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