Шезлонг на пружинах 
Внешний вид изделия:
[image: Шезлонг на пружинах АКАЦИЯ РОБИНИЯ]
Габаритные размеры (ДхШхВ): 1500х800х700мм
Срок гарантии завода: 12 месяцев
Ссылка на сайт: https://lastochka-lip.com/catalog/shezlong-na-pruzhinah/

Комплектация: Пружина  - 4шт, каркас – 1шт, обшивка 30-шт.

Все деревянные элементы изделия изготовлены из дерева робинии (псевдоакации) с физико-механическими свойствами: дерево твердых пород, заболонь узкая, светло-желтого цвета; ядро однородное, высокой плотности; древесина прочная и вязкая, с очень высокой износостойкостью; очень хорошо сопротивляется гнили и насекомым-вредителям.
Основание с пружиной  выполнено из металла. Глубина бетонирования в грунт 500 мм. Пружина оснащена межвитковыми вставками, которые предотвращают случайное попадание в нее пальцев. Обеспечивает возвратно-поступательные и слегка вращательные колебания.
Настил: выполнен из отдельных планок, уложенных параллельно; такая реечная структура обеспечивает вентиляцию и предотвращает скопление воды при использовании на улице.
Все деревянные поверхности пропитаны в два слоя лессирующим антисептиком, обладающий тройной защитой от: уф-излучения, влаги, биопоражения. Покрытие не трескается и не шелушится со временем, движется вместе с древесиной при ее расширении и сжатии, не запечатывает поры дерева, позволяя ему «дышать», что предотвращает гниение изнутри, красиво подчеркивает текстуру древесины. 
        Все металлические детали предварительно прошли механическую очистку, а именно пескоструйную обработку для удаления ржавчины, окалины и создания шероховатости (профиля), что улучшает адгезию, и покрыты двумя слоями порошковой окраски: первый слой с содержанием цинка, второй слой цветной покрывной.
  Элементы оборудования из древесины, от которых зависит прочность оборудования, в случае постоянного контакта с грунтом предохраняют методами химической защиты древесины от биологических агентов в соответствии с ГОСТ 20022.0 и ГОСТ 20022.2.
Конструкция соответствует требованиям ГОСТ Р 52301‑2013 (безопасность оборудования для общественных пространств).
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