Шезлонг на пружинах 
Внешний вид изделия:
[image: Шезлонг на пружинах СОСНА]
Габаритные размеры (ДхШхВ): 1500х800х700мм
Срок гарантии завода: 12 месяцев
Ссылка на сайт: https://lastochka-lip.com/catalog/shezlong-na-pruzhinah-sosna/

Комплектация: Пружина  - 4шт, каркас – 1шт, обшивка 30-шт.

Все деревянные элементы изделия выполнены из сосны, обладающей следующими физико‑механическими свойствами: это древесина средней твёрдости; заболонь широкая, светлого, почти белого оттенка, плавно переходящая в ядро; структура однородная, плотность умеренная; материал достаточно прочный, при этом отличается повышенной гибкостью и упругостью; износостойкость находится на среднем уровне; устойчивость к гниению и поражению насекомыми‑вредителями — умеренная, поэтому требует обязательной защитной обработки антисептиками и влагозащитными составами.
Все деревянные поверхности из сосны обработаны в два слоя лессирующим антисептиком — он обеспечивает комплексную защиту сразу по трём направлениям: от ультрафиолетового излучения, воздействия влаги и биопоражений (грибка, плесени, насекомых). Эластичная формула покрытия адаптируется к естественным деформациям древесины: при сезонном расширении и сжатии сосны слой не растрескивается и не отслаивается, сохраняя целостность. При этом состав не образует глухой плёнки — он оставляет поры открытыми, позволяя древесине «дышать» и тем самым, исключая накопление внутренней влаги и риск загнивания. Прозрачная лессирующая структура деликатно выделяет природный рисунок и тёплый оттенок сосновой древесины, подчёркивая её естественную эстетику.
Основание с пружиной  выполнено из металла. Глубина бетонирования в грунт 500 мм. Пружина оснащена межвитковыми вставками, которые предотвращают случайное попадание в нее пальцев. Обеспечивает возвратно-поступательные и слегка вращательные колебания.
Настил: выполнен из отдельных планок, уложенных параллельно; такая реечная структура обеспечивает вентиляцию и предотвращает скопление воды при использовании на улице.
        Все металлические детали предварительно прошли механическую очистку, а именно пескоструйную обработку для удаления ржавчины, окалины и создания шероховатости (профиля), что улучшает адгезию, и покрыты двумя слоями порошковой окраски: первый слой с содержанием цинка, второй слой цветной покрывной.
Конструкция соответствует требованиям ГОСТ Р 52301‑2013 (безопасность оборудования для общественных пространств).
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