[bookmark: _GoBack]Зацеп-2

Внешний вид изделия:
[image: Зацеп-2 МЕТАЛЛ]
Размер Д/Ш/В: 50х150х1000мм
Срок гарантии завода: 12 месяцев
Срок эксплуатации: 15 лет
Ссылка на сайт: https://lastochka-lip.com/catalog/zaczep-2/

Комплектация: Зацеп – 1шт.
Назначение: элемент геопластики (зацеп/поручень) для детских игровых маршрутов, скалодромов, балансировочных трасс; обеспечивает надёжный захват, используется как опора при подъёме/спуске.
Конструкция: вертикальная труба с шарообразным навершием; форма эргономична для хвата ладонью и пальцами, исключает острые кромки.
Материал — труба круглого сечения из нержавеющей стали, наружный диаметр — 25 мм, толщина стенки 3мм. Шар из нержавеющей стали, диаметр — 50 мм.
. Материал выдерживает серьёзные нагрузки — не гнётся и не ломается при обычном использовании. Стойкость к ржавчине: за счёт хрома и никеля в составе сталь не ржавеет от воды и сырости, служит долго даже на улице. Устойчивость к перепадам температур: годится и для мороза (до −196 °C), и для сильного нагрева (до +600 °C) — подойдёт для горячих жидкостей и уличных конструкций зимой.
Оборудование соответствует:
ГОСТ Р 52301-2013 Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность при эксплуатации. Общие требования;
ГОСТ Р 52169-2012 «Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний. Общие требования»;
Безопасность детских площадок ТР ЕАЭС 042/2017 Технический регламент Евразийского экономического союза "О безопасности оборудования для детских игровых площадок".
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