ПЕРВЫЙ СПУТНИК

Внешний вид изделия:
[image: Первый спутник]
Габаритные размеры (ДхШхВ): 470х330х1700мм
Размер зоны безопасности: 2470х2330мм
Размер зоны приземления: 3470х3330мм
Срок гарантии завода: 12 месяцев
Срок эксплуатации: 15 лет
Ссылка на сайт: https://lastochka-lip.com/catalog/pervyj-sputnik/

Комплектация: Оборудование поставляется полностью в сборе.
Корпус в форме сферы выполнен из нержавеющей стали. Для создания характерного «космического» эффекта поверхность обработана до сатиновой фактуры. Толщина стальной стенки составляет минимум 2 мм, что обеспечивает необходимую жёсткость и долговечность изделия.
Антенные стержни изготовлены из тонкостенных труб из нержавеющей стали. Концевые участки стержней имеют скруглённую форму — это исключает наличие заусенцев и повышает травмобезопасность. Фиксация стержней на сферическом корпусе осуществляется методом аргоновой сварки, гарантирующей прочное и аккуратное соединение.
Опорный постамент из стальной трубы квадратного сечения: размер 50х50, толщина стенки 2мм. Крепление к основанию выполняется посредством фланцевого соединения, обеспечивающего надёжную фиксацию конструкции. Цветовая гамма постамента выдержана в нейтральных серых тонах, что подчёркивает лаконичный индустриальный облик модуля. Для обеспечения устойчивости и надёжности конструкции предусмотрено бетонирование стойки на глубину 800 мм.
Все металлические детали предварительно прошли механическую очистку, а именно пескоструйную обработку для удаления ржавчины, окалины и создания шероховатости (профиля), что улучшает адгезию, и покрыты двумя слоями порошковой окраски: первый слой с содержанием цинка, второй слой цветной покрывной.
Оборудование соответствует:
ГОСТ Р 52301-2013 Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность при эксплуатации. Общие требования;
ГОСТ Р 52169-2012 «Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний. Общие требования»;
[bookmark: _GoBack]Безопасность детских площадок ТР ЕАЭС 042/2017 Технический регламент Евразийского экономического союза "О безопасности оборудования для детских игровых площадок".
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