ИНФОСТЕНД ОБЗОР

Внешний вид изделия:
[image: Инфостенд Обзор]
Габаритные размеры (ДхШхВ): 1000х600х1400мм
Срок гарантии завода: 12 месяцев
Ссылка на сайт: https://lastochka-lip.com/catalog/infostend-obzor/ 

Комплектация: Стенд-1шт
Боковые панели — плоские стальные листы с лазерной резкой орнамента (греческий меандр); рисунок — ритмичный, с повторяющимися угловыми завитками; толщина листа — ориентировочно 4 мм; кромки — зачищены, без заусенцев.
Наклонная панель, защищающая информационное поле от осадков; угол наклона — не менее 15° для стока воды; края — с отбортовкой для жёсткости и безопасности.
Информационное поле — внутренняя зона между боковыми панелями, предназначенная для крепления листов, плакатов или сменных модулей; габариты — определяются проектом.
Все металлические детали предварительно прошли механическую очистку, а именно пескоструйную обработку для удаления ржавчины, окалины и создания шероховатости (профиля), что улучшает адгезию, и покрыты двумя слоями порошковой окраски: первый слой с содержанием цинка, второй слой цветной покрывной.
Конструкция соответствует требованиям ГОСТ Р 52301‑2013 (безопасность оборудования для общественных пространств).
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