Теннисный стол

Внешний вид изделия:
[image: Теннисный стол]
Габаритные размеры (ДхШхВ): 2740х1525х760мм
Размер зоны безопасности: 4740х3525мм
Размер зоны приземления: 5740х4525мм
Возрастные ограничения:  от 7 лет
Срок гарантии завода: 12 месяцев
Срок эксплуатации: 15 лет
Ссылка на сайт: https://lastochka-lip.com/catalog/tennisnyj-stol-2/

Комплектация: Каркас – 1шт, решетка – 1шт

Столешница — цельнометаллическая панель с матовой фактурой; края и углы скруглены (R ≥ 15 мм) для исключения риска травмирования; нижняя часть имеет фигурный вырез, снижающий парусность и облегчающий конструкцию.
Интегрированная сетка — вертикальная перфорированная панель из стального листа, установленная по центру столешницы; перфорация выполняет декоративную функцию и частично снижает ветровую нагрузку; крепление — сварное, без видимых резьбовых соединений.
Подстолье и опоры — монолитная обтекаемая база с плавным переходом к столешнице; отсутствие отдельных ножек придаёт конструкции антивандальные свойства; нижняя плоскость опор имеет монтажные отверстия под анкерное крепление к бетонному основанию.
Столешница, подстолье и опора выполнены из стального листа 5мм, сварные швы зачищены, без острых кромок; торцы закрыты сплошными накладками.
Все металлические детали предварительно прошли механическую очистку, а именно пескоструйную обработку для удаления ржавчины, окалины и создания шероховатости (профиля), что улучшает адгезию, и покрыты двумя слоями порошковой окраски: первый слой с содержанием цинка, второй слой цветной покрывной.
Оборудование соответствует:
Безопасность детских площадок ТР ЕАЭС 042/2017 Технический регламент Евразийского экономического союза "О безопасности оборудования для детских игровых площадок".
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