Урна «Прима-2»
Внешний вид изделия:
[image: Урна «Прима-2»]
Габаритные размеры (ДхШхВ): 500х500х600 мм
Срок гарантии завода: 12 месяцев
Вкладыш в наличии
Ссылка на сайт:  https://lastochka-lip.com/catalog/urna-kruglaya-2/

Комплектация: Урна в сборе – 1шт, бак-вкладыш – 1шт.

Вертикальные рейки из стальной трубы установлены с равномерным шагом, формируя ритмичный рисунок фасада. Диаметр стальной рейки — 20 мм, высота — по габариту корпуса. 
Несущий каркас изготовлен из стальной профильной трубы 40×40×2мм, формирующая цилиндрический контур корпуса. Соединения — на сварке с зачисткой швов. Центральная опорная стойка — круглая труба Ø76, стенка 3 мм.
Бак‑вкладыш из оцинкованной стали толщиной 0,8–1,0 мм. Форма — цилиндр с отбортовкой по верхнему периметру для плотной посадки в корпус. Дно — плоское. Кромки — завальцованы для исключения заусенцев.
Все металлические детали предварительно прошли механическую очистку, а именно пескоструйную обработку для удаления ржавчины, окалины и создания шероховатости (профиля), что улучшает адгезию, и покрыты двумя слоями порошковой окраски: первый слой с содержанием цинка, второй слой цветной покрывной.

ГОСТ Р 52301‑2013 (безопасность оборудования для общественных пространств).
image1.jpeg




