Велопарковка «ЛАСТОЧКА»
Внешний вид изделия:
[image: Велопарковка Ласточка]
Габаритные размеры (ДхШхВ): 850х130х1000мм
Срок гарантии завода: 12 месяцев
Ссылка на сайт:  https://lastochka-lip.com/catalog/veloparkovka-lastochka/

Комплектация: конструкция в сборе
· Силуэт: стилизованный контур птицы в полёте с вытянутыми крыльями и плавными обводами; верхняя часть крыльев формирует две разомкнутые петли‑крюки — они служат держателями для рамы и руля велосипеда. Изготовлена из стального листа СТ3 толщиной не менее 8мм.
· Парковочное место: 1 место — велосипед фиксируется за раму и руль в петлях, колёса опираются на покрытие рядом с основанием.
· Жёсткость: обеспечивается толщиной металла и формой основания; плавные переходы между элементами работают как рёбра жёсткости, исключая необходимость дополнительных усиливающих деталей.
· [bookmark: _GoBack]Основание: плоская опорная пластина, интегрированная в нижнюю часть конструкции — гарантирует устойчивость и служит для крепления к покрытию. Изготовлена из стального листа СТ3 толщиной не менее 6мм.
Все металлические детали предварительно прошли механическую очистку, а именно пескоструйную обработку для удаления ржавчины, окалины и создания шероховатости (профиля), что улучшает адгезию, и покрыты двумя слоями порошковой окраски: первый слой с содержанием цинка, второй слой цветной покрывной.
Конструкция соответствует требованиям ГОСТ Р 52301‑2013 (безопасность оборудования для общественных пространств).
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