Велотуризм
Внешний вид изделия:
[image: Велотуризм]
Габаритные размеры (ДхШхВ): 1200х1200х700мм
Срок гарантии завода: 12 месяцев
Ссылка на сайт:  https://lastochka-lip.com/catalog/veloturizm/

· Силуэт: три стилизованных контура велосипедов (красный, зелёный, жёлтый), выполненных из гнутых труб; каждый контур формирует петлю‑крюк для размещения рамы и руля. Изготовлено из стальной трубы круглого сечения наружным диаметром 21,3мм.
· Парковочные места: 3 места (по одному на каждый контур); колёса и рамы фиксируются внутри петель и между соседними элементами.
· Жёсткость: обеспечивается за счёт единой опорной рамы и толщины металла; геометрия изгибов придаёт конструкции устойчивость без дополнительных рёбер жёсткости.
· [bookmark: _GoBack]Основание представляет собой плоскую монтажную пластину из стального листа марки СТ3 толщиной от 6 мм. Пластина оснащена крепёжными отверстиями: они позволяют надёжно зафиксировать велопарковку на покрытии, а сама конструкция основания обеспечивает устойчивость изделия.
Все металлические детали предварительно прошли механическую очистку, а именно пескоструйную обработку для удаления ржавчины, окалины и создания шероховатости (профиля), что улучшает адгезию, и покрыты двумя слоями порошковой окраски: первый слой с содержанием цинка, второй слой цветной покрывной.
Конструкция соответствует требованиям ГОСТ Р 52301‑2013 (безопасность оборудования для общественных пространств).
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