Кубик 
Внешний вид изделия:
[image: Кубик АКАЦИЯ РОБИНИЯ]
Габаритные размеры (ДхШхВ): 600х600х600 мм
Допустимое кол-во:1 чел. на 1 кубик
Срок гарантии завода: 12 месяцев
Срок эксплуатации: 15 лет
Ссылка на сайт: https://lastochka-lip.com/catalog/kubik-gibridpark/

Комплектация: Каркас – 1шт, обшивка – 5компл.

[bookmark: _GoBack]Обшивка  выполнена из полимерного профиля толщиной 40мм. Доски расположены в один слой. Направление досок строго параллельное с зазорами 2-3 мм. Поверхность гладкая, безопасная. Обшивка крепится к каркасу кубика при помощи сверлоконечных саморезов.
Каркас выполнен из профильной трубы размером 40х20мм, толщина стенки 2,5мм. Крепление оборудования выполняется к несущей поверхности: используются опорные пластины и анкерные болты, которые обеспечивают жёсткую фиксацию и устойчивость при эксплуатации.
Все металлические детали предварительно прошли механическую очистку, а именно пескоструйную обработку для удаления ржавчины, окалины и создания шероховатости (профиля), что улучшает адгезию, и покрыты двумя слоями порошковой окраски: первый слой с содержанием цинка, второй слой цветной покрывной.
Конструкция соответствует требованиям ГОСТ Р 52301‑2013 (безопасность оборудования для общественных пространств).
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