Лавочка Соединение-2
Внешний вид изделия:
[image: Лавочка Соединение-2 АКАЦИЯ РОБИНИЯ]
Габаритные размеры (ДхШхВ): 2000х450х450 мм
Допустимое кол-во: 4 человека
Срок гарантии завода: 12 месяцев
Ссылка на сайт: https://lastochka-lip.com/catalog/lavochka-soedinenie-2-gibridpark/

Комплектация: Каркас лавочки – 1шт, обшивка –20шт.

[bookmark: _GoBack]Обшивка  выполнена из полимерного профиля толщиной 50мм. Поверхность гладкая, безопасная. Обшивка крепится к каркасу при помощи конструкционных саморезов.
Каркас выполнен из профильной трубы и листовой стали 3мм. Труба размером 40х25мм, толщина стенки 2,5мм. Глубина бетонирования 500мм. 
Все металлические детали предварительно прошли механическую очистку, а именно пескоструйную обработку для удаления ржавчины, окалины и создания шероховатости (профиля), что улучшает адгезию, и покрыты двумя слоями порошковой окраски: первый слой с содержанием цинка, второй слой цветной покрывной.
Конструкция соответствует требованиям ГОСТ Р 52301‑2013 (безопасность оборудования для общественных пространств).
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