Сиденье для подростков
Внешний вид изделия:
[image: Сиденье для подростков ГибридПарк]
Габаритные размеры (ДхШхВ): 1600х400х810 мм
Допустимое количество: 3 человека
Срок гарантии завода: 12 месяцев
Ссылка на сайт: https://lastochka-lip.com/catalog/sidene-dlya-podrostkov-gibridpark/

Комплектация: Опора - 1шт, бревно-сиденье – 2шт.

Бревно‑сиденье доступно в двух вариантах исполнения: из стальной трубы диаметром 108 мм либо из полимерного профиля круглого сечения 100мм. Поверхность гладкая, безопасная. 
Опора состоит из стальной трубы наружным диаметром 76 мм с толщиной стенки 3 мм и стальной пластины толщиной 4 мм. Глубина бетонирования в грунт 500-600 мм. Крепление сиденья осуществляется через пластину шурупами из нержавеющей стали.
Все металлические детали предварительно прошли механическую очистку, а именно пескоструйную обработку для удаления ржавчины, окалины и создания шероховатости (профиля), что улучшает адгезию, и покрыты двумя слоями порошковой окраски: первый слой с содержанием цинка, второй слой цветной покрывной.
[bookmark: _GoBack]  Конструкция соответствует требованиям ГОСТ Р 52301‑2013 (безопасность оборудования для общественных пространств).        
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