Стульчик «Санремо»
Внешний вид изделия: 
[image: Стульчик «САНРЕМО» АКАЦИЯ РОБИНИЯ]

Габаритные размеры (ДхШхВ): 600х550х700 мм
Допустимое количество: 1 человек
Срок гарантии завода: 12 месяцев
Ссылка на сайт: https://lastochka-lip.com/catalog/stulchik-sanremo-gibridpark/

Комплектация: Каркас – 1шт, настил – 8шт.

[bookmark: _GoBack]Настил  выполнен из полимерного профиля толщиной 40мм. Поверхность гладкая, безопасная. Настил крепится к каркасу при помощи конструкционных саморезов.
Каркас состоит из стальной трубы наружным диаметром 48 мм с толщиной стенки 3 мм и стальной профильной трубы размером 50х25. Опорные элементы каркаса заглубляются в грунт с последующим бетонированием; глубина бетонирования составляет 500 мм.
Все металлические детали предварительно прошли механическую очистку, а именно пескоструйную обработку для удаления ржавчины, окалины и создания шероховатости (профиля), что улучшает адгезию, и покрыты двумя слоями порошковой окраски: первый слой с содержанием цинка, второй слой цветной покрывной.
         Конструкция соответствует требованиям ГОСТ Р 52301‑2013 (безопасность оборудования для общественных пространств). 
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