Кубарик «Осьминожка»

Внешний вид изделия:
[image: Кубарик «Осьминожка» HPL ПАНЕЛИ]
Габаритные размеры (ДхШхВ): 600х600х300мм
Размер зоны безопасности: 2600х2600мм
Размер зоны приземления: 3600х3600мм
Высота падения: 300мм.
Допустимое кол-во детей: 1 чел
Возраст: 3-6 лет
Срок гарантии завода: 12 месяцев
Срок эксплуатации: 15 лет
Ссылка на сайт: https://lastochka-lip.com/catalog/kubarik-osminozhka-hpl-paneli/

Комплектация: Арт объект отгружается полностью в сборе.

[bookmark: _GoBack]Арт‑объект - выполняет декоративную и игровую функцию: служит фотозоной, элементом навигации или тематическим акцентом в пространстве.
Голова‑куб — основной объёмный элемент в форме куба; лицевая грань содержит стилизованные элементы: глаза (белые квадраты с чёрными зрачками), рот (красный квадрат).
Щупальца — 8 объёмных элементов ломаной формы, имитирующих «пиксельную» геометрию; каждое щупальце состоит из 3–5 сегментов‑параллелепипедов; торцы сегментов имеют контрастную окантовку (светло‑бежевая и серо‑голубая) для подчёркивания объёма.
Изготовлен из HPL‑панели повышенной износостойкости.
Оборудование соответствует:
ГОСТ Р 52301-2013 Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность при эксплуатации. Общие требования;
ГОСТ Р 52169-2012 «Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний. Общие требования»;
Безопасность детских площадок ТР ЕАЭС 042/2017 Технический регламент Евразийского экономического союза "О безопасности оборудования для детских игровых площадок".
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