Кубарик «Тигруля»

Внешний вид изделия:
[image: Кубарик «Тигруля» HPL ПАНЕЛИ]
Габаритные размеры (ДхШхВ): 600х750х730мм
Размер зоны безопасности: 2600х2750мм
Размер зоны приземления: 3600х3750мм
Высота падения: 730мм.
Допустимое кол-во детей: 1 чел
Возраст: 3-6 лет
Срок гарантии завода: 12 месяцев
Срок эксплуатации: 15 лет
Ссылка на сайт: https://lastochka-lip.com/catalog/kubarik-tigrulya-hpl-paneli/

Комплектация: Арт объект отгружается полностью в сборе.

Арт‑объект - декоративная низкополигональная фигура в стилистике Minecraft; исполнение — кубические формы, контрастные цветовые вставки, имитация текстуры дерева и меха.
Корпус — сборная конструкция из прямоугольных модулей; основной объём — куб с выступающими элементами (голова, уши, лапы, хвост).
Голова — фронтальная панель с рельефным «лицом»: глаза — контрастные бело‑чёрные элементы; нос и рот — объёмные вставки из светлого материала; усы — три чёрные прямоугольные планки с каждой стороны.
Уши — два кубических выступа сверху; внутренняя часть — из светлого материала, имитирующего древесину.
Лапы — массивные прямоугольные опоры; нижняя часть — тёмная, верхняя — в тон корпуса; обеспечивают устойчивость конструкции.
Декоративные элементы — полосы и вставки из светлого материала на корпусе и голове; верхняя деталь — стилизованный «хохолок» из чередующихся светлых и оранжевых сегментов.
Изготовлен из HPL‑панели повышенной износостойкости.
Оборудование соответствует:
ГОСТ Р 52301-2013 Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность при эксплуатации. Общие требования;
[bookmark: _GoBack]ГОСТ Р 52169-2012 «Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний. Общие требования»;
Безопасность детских площадок ТР ЕАЭС 042/2017 Технический регламент Евразийского экономического союза "О безопасности оборудования для детских игровых площадок".
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