Игровой модуль «МОПЕД»
Внешний вид изделия:
[image: Игровой модуль «МОПЕД» HPL-ПАНЕЛИ]
Габаритные размеры (ДхШхВ): 1500х1000х1200мм
Размер зоны безопасности: 3500х3000мм
Размер зоны приземления: 4500х4000мм
Высота падения: 500мм
Допустимое количество детей: 1 человек
Возрастные ограничения:  от 3-7 лет
Срок гарантии завода: 12 месяцев
Срок эксплуатации: 15 лет
Оборудование имеет сертификат соответствия по Техническому регламенту Таможенного союза (ТР ТС) 042/2017 «О безопасности оборудования для детских игровых площадок».
Ссылка на сайт: https://lastochka-lip.com/catalog/igrovoj-modul-moped-hpl-paneli/

Комплектация: оборудование заказчику поставляется полностью в сборе.

[bookmark: _GoBack]Руль, рама и опорные элементы конструкции выполнены из стальной трубы круглого сечения диаметром 33,5 мм при толщине стенки 2,8 мм. На трубу установлены ручки из термоэластопласта (ТЭП) — материал обеспечивает надёжный хват и устойчив к перепадам температур.
Колёса декоративные, сплошные диски большого диаметра (Ø ~400–500 мм), материал — ударопрочный полимер; функционально не вращаются.
Сиденье из HPL-пластика толщиной 15 мм — кромки элементов обработаны (снята фаска), поверхность не имеет заусенцев, что обеспечивает безопасную эксплуатацию. уклон обеспечивает сток осадков.
Корпус и соединительные элементы модуля изготовлены из бревна диаметром 200 мм; стыки подогнаны с минимальным зазором, соединения усилены крепёжными узлами из нержавеющей стали.
Все металлические детали предварительно прошли механическую очистку, а именно пескоструйную обработку для удаления ржавчины, окалины и создания шероховатости (профиля), что улучшает адгезию, и покрыты двумя слоями порошковой окраски: первый слой с содержанием цинка, второй слой цветной покрывной.
Оборудование соответствует:
ГОСТ Р 52301-2013 Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность при эксплуатации. Общие требования;
ГОСТ Р 52169-2012 «Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний. Общие требования»;
Безопасность детских площадок ТР ЕАЭС 042/2017 Технический регламент Евразийского экономического союза "О безопасности оборудования для детских игровых площадок".
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