Познавательная доска

Внешний вид изделия:
[image: Познавательная доска HPL-ПАНЕЛИ]
Габаритные размеры (ДхШхВ): 2250х740х1780 мм
Размер зоны безопасности: 4250х2740 мм
Размер зоны приземления: 5250х3740 мм
Срок гарантии завода: 12 месяцев
Срок эксплуатации: 15 лет
Оборудование имеет сертификат соответствия по Техническому регламенту Таможенного союза (ТР ТС) 042/2017 «О безопасности оборудования для детских игровых площадок».
Ссылка на сайт:  https://lastochka-lip.com/catalog/poznavatelnaya-doska-hpl-paneli/

Комплектация: стойка – 2шт, доска меловая – 1шт,  крыша в сборе – 1шт, панель «часы» - 1шт, панель «цифры» - 1шт планка – 2шт.

[bookmark: _GoBack]Стойки изготовлены из стальной трубы: наружный диаметр — 108мм, толщина стенки — 3 мм. Для надёжной фиксации стойки заглубляют в грунт на 1000 мм с последующим бетонированием. 
Крыша изготовлена из HDPE толщиной 15 мм — кромки элементов обработаны (снята фаска), поверхность не имеет заусенцев, что обеспечивает безопасную эксплуатацию.  
 Меловая доска и панели «часы» и «цифры» изготовлены из  HDPE. Материал отличается высокой плотность, что делает его прочным и устойчивым к различным воздействиям, таким как удары, химические реагенты, абразивные материалы и ультрафиолетовое излучение. Доска закреплена к планкам. Панели закреплены к стойкам. 
Планки и крыша изготовлены из строганой доски толщиной 40мм. Поверхность — гладкая, без заусенцев, кромки — со снятой фаской.
Все металлические детали предварительно прошли механическую очистку, а именно пескоструйную обработку для удаления ржавчины, окалины и создания шероховатости (профиля), что улучшает адгезию, и покрыты двумя слоями порошковой окраски: первый слой с содержанием цинка, второй слой цветной покрывной.
Оборудование соответствует:
ГОСТ Р 52301-2013 Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность при эксплуатации. Общие требования;
ГОСТ Р 52169-2012 «Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний. Общие требования»;
Безопасность детских площадок ТР ЕАЭС 042/2017 Технический регламент Евразийского экономического союза "О безопасности оборудования для детских игровых площадок".
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