Домик со счетами
Внешний вид изделия:
[image: Домик со счетами HPL-ПАНЕЛИ]
Габаритные размеры (ДхШхВ): 1800х1630х1580мм
Размер зоны безопасности: 3800х3630мм
Размер зоны приземления: 4800х4630мм
Возрастные ограничения:  от 2-7 лет
Высота падения: 300мм.
Срок гарантии завода: 12 месяцев
Срок эксплуатации: 15 лет
Оборудование имеет сертификат соответствия по Техническому регламенту Таможенного союза (ТР ТС) 042/2017 «О безопасности оборудования для детских игровых площадок».
Ссылка на сайт:  https://lastochka-lip.com/catalog/domik-so-schetami-hpl-paneli/

Комплектация: стойка – 5шт, крыша – 1шт, ограждение – 9шт, скамья – 1шт, столик – 1шт, ось со счетами – 1шт.
Опоры  изготовлены из стальной трубы квадратного сечения размером 80х80мм, толщиной стенки 3 мм. Опоры устанавливаются в грунт с глубиной бетонирования 1000 мм.  
Крыша изготовлена из HDPE толщиной 15 мм — кромки элементов обработаны (снята фаска), поверхность не имеет заусенцев, что обеспечивает безопасную эксплуатацию. Ограждение, столик и скамья выполнены из полимерного профиля из ПВХ‑композита толщиной 40 мм — фактура имитирует дерево в виде рейки, придавая конструкции эстетичный внешний вид.
Счеты изготовлены из экологически чистых материалов, абсолютно безопасных для детей и обработано специальным защитным покрытием от ультрафиолетовых лучей. Счеты вставлены в ось. Ось Ø33,5 мм из стальной трубы. не имеет острых кромок, заусенцев, выступов; торцы — с фаской либо скруглены. 
Все металлические детали предварительно прошли механическую очистку, а именно пескоструйную обработку для удаления ржавчины, окалины и создания шероховатости (профиля), что улучшает адгезию, и покрыты двумя слоями порошковой окраски: первый слой с содержанием цинка, второй слой цветной покрывной.
Оборудование соответствует:
ГОСТ Р 52301-2013 Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность при эксплуатации. Общие требования;
ГОСТ Р 52169-2012 «Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний. Общие требования»;
[bookmark: _GoBack]Безопасность детских площадок ТР ЕАЭС 042/2017 Технический регламент Евразийского экономического союза "О безопасности оборудования для детских игровых площадок".
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