Панель «Животные»

Внешний вид изделия:
[image: Панель «ЖИВОТНЫЕ» HPL-ПАНЕЛИ]
Габаритные размеры (ДхШхВ): 970х160х1200 мм
Размер зоны безопасности: 2970х2160 мм
Размер зоны приземления: 3970х3160 мм
Срок гарантии завода: 12 месяцев
Срок эксплуатации: 15 лет
Оборудование имеет сертификат соответствия по Техническому регламенту Таможенного союза (ТР ТС) 042/2017 «О безопасности оборудования для детских игровых площадок».
Ссылка на сайт:  https://lastochka-lip.com/catalog/panel-zhivotnye-hpl-paneli/

Комплектация: Деревянная стойка – 2шт, панель – 4шт, ось с поворотными блоками – 3шт.
Стойки изготовлены из стальной трубы: наружный диаметр — 108мм, толщина стенки — 3 мм. Для надёжной фиксации стойки заглубляют в грунт на 1000 мм с последующим бетонированием. 
Панель изготовлена из HDPE толщиной 15 мм — кромки элементов обработаны (снята фаска), поверхность не имеет заусенцев, что обеспечивает безопасную эксплуатацию. уклон обеспечивает сток осадков. Надпись  выполнена методом фрезировки.
[bookmark: _GoBack]            Поворотные блоки — поворотная квадратная рамка с осью вращения в центре. Ось — из нержавеющей стали Ø25 мм. Наружная поверхность оси матовая. Отсутствие острых кромок, заусенцев, расслоений, трещин. На лицевой стороне блока надписи, на оборотной— чёрные линии‑стенки лабиринта (Г‑образные, Т‑образные, прямые), формирующие при повороте непрерывный маршрут. Линии и надпись фрезеровка с заполнением чёрным полимером. 
Все металлические детали предварительно прошли механическую очистку, а именно пескоструйную обработку для удаления ржавчины, окалины и создания шероховатости (профиля), что улучшает адгезию, и покрыты двумя слоями порошковой окраски: первый слой с содержанием цинка, второй слой цветной покрывной.
Оборудование соответствует:
ГОСТ Р 52301-2013 Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность при эксплуатации. Общие требования;
ГОСТ Р 52169-2012 «Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний. Общие требования»;
Безопасность детских площадок ТР ЕАЭС 042/2017 Технический регламент Евразийского экономического союза "О безопасности оборудования для детских игровых площадок".
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